GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41
Тилтротатор GREATROKY GL-40
Для экскаваторов 3-7 т
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	Цена
20 000 USD
Компактный тилтротатор для благоустройства, коммунальных и ландшафтных работ. Вращение 360° и наклон ±40° позволяют точно позиционировать ковш и другое навесное оборудование без лишних перестановок экскаватора.
Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker.


Технические характеристики
	Параметр
	Значение
	Параметр
	Значение

	Рекомендуемая масса экскаватора
	3-7 т
	Осевая нагрузка
	60 кН

	Масса тилтротатора
	190 кг
	Угол вращения
	360°

	Диаметр пальцев
	40 мм
	Скорость вращения
	7 об/мин

	Рабочее давление
	180-210 бар
	Момент наклона
	4 500 Н·м

	Расход масла
	30-80 л/мин
	Угол наклона
	±40°

	Момент вращения
	3 600 Н·м
	Время наклона
	5 с


Комплектация
Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.
Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев


GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41
Тилтротатор GREATROKY GL-50
Для экскаваторов 7-12 т
	[image: ]
	Цена
22 000 USD
Тилтротатор для городского строительства, прокладки коммуникаций и планировки откосов. Вращение 360° и наклон ±40° повышают точность работы ковша, захвата и другого навесного оборудования.
Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker.


Технические характеристики
	Параметр
	Значение
	Параметр
	Значение

	Рекомендуемая масса экскаватора
	7-12 т
	Осевая нагрузка
	100 кН

	Масса тилтротатора
	320 кг
	Угол вращения
	360°

	Диаметр пальцев
	50 мм
	Скорость вращения
	7 об/мин

	Рабочее давление
	180-210 бар
	Момент наклона
	9 000 Н·м

	Расход масла
	30-80 л/мин
	Угол наклона
	±40°

	Момент вращения
	5 400 Н·м
	Время наклона
	5 с


Комплектация
Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.
Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев


GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41
Тилтротатор GREATROKY GL-60
Для экскаваторов 12-16 т
	[image: ]
	Цена
27 000 USD
Тилтротатор для дорожного строительства, инженерных сетей, профилирования и планировки. Непрерывное вращение и наклон в обе стороны обеспечивают точную работу в стеснённых условиях.
Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker.


Технические характеристики
	Параметр
	Значение
	Параметр
	Значение

	Рекомендуемая масса экскаватора
	12-16 т
	Осевая нагрузка
	160 кН

	Масса тилтротатора
	550 кг
	Угол вращения
	360°

	Диаметр пальцев
	60 мм
	Скорость вращения
	7 об/мин

	Рабочее давление
	180-210 бар
	Момент наклона
	13 000 Н·м

	Расход масла
	40-120 л/мин
	Угол наклона
	±40°

	Момент вращения
	7 200 Н·м
	Время наклона
	5 с


Комплектация
Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.
Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев


GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41
Тилтротатор GREATROKY GL-70
Для экскаваторов 16-22 т
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	Цена
30 900 USD
Тилтротатор для экскаваторов среднего класса, дорожных и земляных работ. Вращение 360°, наклон ±40° и пропорциональное управление упрощают точное позиционирование рабочего оборудования.
Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker.


Технические характеристики
	Параметр
	Значение
	Параметр
	Значение

	Рекомендуемая масса экскаватора
	16-22 т
	Осевая нагрузка
	220 кН

	Масса тилтротатора
	790 кг
	Угол вращения
	360°

	Диаметр пальцев
	70 мм
	Скорость вращения
	7 об/мин

	Рабочее давление
	180-210 бар
	Момент наклона
	18 000 Н·м

	Расход масла
	50-140 л/мин
	Угол наклона
	±40°

	Момент вращения
	10 800 Н·м
	Время наклона
	5 с


Комплектация
Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.
Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев


GREATROKY  |  great-rock.ru  |  8 800 600-70-41
Тилтротатор GREATROKY GL-80
Для экскаваторов 22-28 т
	[image: ]
	Цена
По запросу
Тилтротатор для крупных земляных и дорожных работ, профилирования и планировки. Модель рассчитана на тяжёлое навесное оборудование и обеспечивает вращение 360° и наклон ±40°.
Производство: Южная Корея. Гидромотор Parker.


Технические характеристики
	Параметр
	Значение
	Параметр
	Значение

	Рекомендуемая масса экскаватора
	22-28 т
	Осевая нагрузка
	280 кН

	Масса тилтротатора
	960 кг
	Угол вращения
	360°

	Диаметр пальцев
	80 мм
	Скорость вращения
	7 об/мин

	Рабочее давление
	180-210 бар
	Момент наклона
	25 000 Н·м

	Расход масла
	60-160 л/мин
	Угол наклона
	±40°

	Момент вращения
	14 400 Н·м
	Время наклона
	5 с


Комплектация
Верхний адаптер, нижний гидравлический быстросъём, джойстики, дисплей, блок управления, электропроводка, РВД, монтажный комплект, грузовой крюк и встроенный захват.
Срок поставки 8 недель  |  Гарантия 12 месяцев
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